**防災用備蓄『簡便エアーマット』仕様書**

１．品名　　簡便エアーマット

２．規格　　（１）折り畳みサイズ：縦約１６０ｍｍ×横約１２５ｍｍ×厚み約２５ｍｍ

（２）膨張時サイズ　：長さ約１，９５０ｍｍ×幅約５８０ｍｍ×厚み約５０ｍｍ

　　　　　　（３）重量　　約２８０ｇ

　　　　　　（４）材質　　ポリエチレン・ナイロン

　　　　　　（５）強度　　空気充填後の状態で、約３００㎏までの静荷重に耐える。

　　　　　　（６）色合　　透明系無色

（７）密閉性　熱溶着して気室を形成し、注入口は逆止弁式とする

　　　　　　（８）収納性　使用後には空気を抜いて、再使用可能。

　　　　　　（９）保温性　床との間に空気層を挟むことにより熱伝達を緩和する。接地面

の冷たさ等を伝えにくく、体温を空気層が溜め込むので暖かい。

　　　　　　（10）形状　　エアーマットの先端が枕状態にできる形状

　　　　　　（11）保存　　未使用時の保管　期限は約１５年。（高温多湿を避けた場合）

　　　　　　（12）高齢者対策機能：高齢者でもストローを使用してマットに空気を楽に注入　　　　　　　　　できるようにマット内の気道（空気の通り道）を多く設けた仕様。

気道を多く設けたことにより耐荷重強度が増し、マット内の空気が移動する音が非常に少なくなる。

３．付属品　（１）ストロー

　　　　　　　　①寸法　　長さ１４０ｍｍ×直径２．５ｍｍ

　　　　　　　　②材質　　ポリプロピレン

４．個装　　（１）包装フィルムは中身の確認が出来るよう透明にし、カビ等が発生しないようＯＰＰフィルムを使用

　　　　　　（２）包装封入口は、シール式になっており出し入れがしやすい。

　　　　　　（３）取り扱い説明書有り

５．外装ケース

（１）５０パックを１梱包とし、ポンプ２本（無料）を同梱する。

（２） 段ボール１箱に５０パックを入れ、蓋の合わせ目を粘着テープにて封をする。

（３）段ボールサイズは、高さ約２５０ｍｍ×長さ約５１０ｍｍ×幅約３２０ｍｍ

以上

ダンキ合同会社

代表社員 西 亮介

〒153-0063

東京都目黒区目黒1丁目4-16 目黒Ｇビル7階

TEL：0120-979-910 / FAX：0120-979-094

Mail：danqui\_info@airmat.net